**ТехниКО-КОММЕРЧЕСКОЕ предложение на поставку**

**платформенных Весов ГАРАНТ.**

**Заказчик:** ${customerName}

**Место установки:** ${instalationPlace}

**Запрос:** ${expiredDate}

****

## 1. Назначение

Весы предназначены для взвешивания грузов с отображением результатов взвешивания на цифровом табло. Весы разработаны для применения в условиях повышенной влажности. Рекомендуются к применению в процессах переработки мяса, птицы, рыбы, молока. Весы соответствуют требованиям ГОСТ Р 53228-2008 (сертификат № РОСС RU.ИК01.К00043) «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования». Весы занесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

**2. Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | **Гарант 15/30 (М8000-15/30-1-НН2Н)** |
| **Наибольший предел взвешивания, кг** | 15/30 |
| **Дискретность, г** | 5/10 по диапазонам |
| **Габариты грузоприемного устройства, мм** | 350 × 450 |
| **Класс точности** | Средний (III) |
| **Тип, модель и компания производитель датчика** | Тензодатчик "SINGLE-POINT" М5064-50кг, кабель-3м.,  ООО НПП «МЕТРА» |
| **Материал датчика** | Нержавеющая сталь ip68 |
| **Материал грузоприемного устройства** | Нержавеющая сталь (крышка - нержавеющая сталь) |
| **Температура эксплуатации** | -30 +40 0С |

## 3. Комплектность поставки

1. Весы электронные товарные М8000 (Руководство по эксплуатации НПКМ 480.111 РЭ);

2. Прибор весоизмерительный Микросим М0601-БМ-2-К (Руководство по эксплуатации НПКМ 406.021 РЭ).

## 4. Устройство и работа

Весы состоят из ГПУ и прибора весоизмерительного 1 (рисунок 1) Микросим М0601-БМ-2-К (далее – прибор), соединенных кабелем 7. Основными частями ГПУ являются: платформа 2, основание 5 и тензодатчик 3. Платформа 2 жестко связана с основанием 5 через тензодатчик 3. Сверху платформа закрыта съемной крышкой 8. Предохранительный упор 4 защищает тензодатчик от перегрузок.

*Рисунок 1 – Общий вид весов*



1 – прибор; 2 – платформа; 3 – тензодатчик; 4 – предохранительный упор; 5 – основание; 6 – винтовая опора;

7 – соединительный кабель; 8 – крышка.

**5. Функциональные возможности прибора**

* Вывод на индикацию значения массы брутто*;*
* Установка показаний на нуль вручную;
* Накопление и индикация суммы результатов нескольких взвешиваний;
* Вывод на табло информации (о состоянии стабилизации показаний, о перегрузке весов; о состоянии линий связи последовательных интерфейсов, об ошибках пользователя при суммировании результатов взвешиваний, об ошибках в работе весоизмерительного тензорезисторного датчика).

Весовой индикатор имеет цифровую светоизлучающую индикацию для отображения массы, параметров и режимов работы весов, интерфейсы RS 232 и RS 485, для связи с компьютером.

По сети RS 485 от блока обработки Микросим М0601-БМ-2-К, через интерфейсный коннектор INCON – MТ, преобразующий RS 485 в RS 232 и последовательный порт компьютера, информация о работе весов поступает в персональный компьютер.

Дополнительно (бесплатно) поставляется «МЕТРА: Драйвер весов для «1С: Предприятие»» - программный продукт, предназначенный для подключения электронных весов к системе «1С: Предприятие»

**6. Стоимость и срок поставки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оборудование** | **Цена со скидкой,**  **Руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма со скидкой, руб.** | **Срок поставки, дней** |
| Гарант 15/30 (М8000-15/30-1-НН2Н) | 76 808 | 1 | 76 808 | 15-20 |
| **Итого (с НДС):** |  |  | **76 808** |  |

*Весы поставляются настроенными и поверенными.*

**Дополнительно, можно приобрести:**

* Стойка для весов крашенная (1200мм)– **5 906 руб.**
* Интерфейсный коннектор М62109-12в (Преобразователь-концентратор RS232/RS485 (М2109), блок питания 12в., кабель USB - для подключения к компьютеру.) – **14 089 руб.**

**7. Условия оплаты доставки**

Оплата в рублях. Все цены с учетом НДС 20%. Срок изготовления (**15 - 20 дней**) отсчитывается от даты зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Доставка: ТК перевозчиком ООО «Деловые линии» в адрес в Клиента.

Все цены указаны при условии Предоплаты 100%.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации весов Гарант - **24 месяца**.

*Данное предложение не является офертой (ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО НПП «МЕТРА» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Условия поставки согласовываются сторонами в договоре. Стоимость дана с учетом НДС 18%. В случае заключения договора на условиях самовывоза вывоз конструкций осуществляется с производственной площадки по адресу: г. Обнинск, калужской области, РФ. Данное предложение действительно в течение 7 календарных дней.*

****