Вопрос:

Можно ли взвешивать на вагонных статических весах вагоны без расцепки?

Ответ:

В описании типа средства измерений Весы вагонные М8300 написано:

Назначение средства измерений

Весы вагонные М8300 (далее — весы) предназначены для измерений массы.

То есть в описании типа никак не регламентируется как производить взвешивание - с расцепкой или без расцепки.

Метрологические характеристики в режиме статического взвешивания для вагонных весов приведены в описании типа при взвешивании вагонов с расцепкой.

По физическим причинам, не зависящим от модели весов, сцепка может вносить погрешность в результаты взвешиваний.

Влияние, которое оказывает сцепка зависит от состояния подходных путей к весам. (уклон, кривизна)

Если какой-то другой "хороший производитель" вагонных весов гарантирует, что сцепка не оказывает погрешность их весов никакого влияния - он или "лукавит" или не понимает о чём говорит.