# Вопрос:

В АО «ХХХХХХХ» находятся в эксплуатации двое весов М8300Д-В-150 зав. №№ ХХХ и ХХХ. В описании типа (госреестр СИ № 40887-09) сказано, что весы предназначены для взвешивания в движении и статического взвешивания вагонов. Разделения по модификациям статика или динамика нет. У нас весы эксплуатируются только в статике, это же назначение подтверждено в НПКМ 483.045 РЭ. Поверитель требует проводить поверку по полной схеме: динамика плюс статика как указано в описании типа. Нам это не нужно, да и стоимость поверки возрастает серьезно.

Прошу подсказать какие наши действия?

# Ответ метролога:

Поверитель должен "на зубок" знать о "Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 N 2510 Об утверждении Порядка проведения поверки средств", которым руководствуется в первую очередь в своей работе. Там говорится: " п.18 ... Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., **на основании письменного заявления владельца средства измерений** или лица, представившего средство измерений на поверку, **оформленного в произвольной форме, поверка в сокращенном объеме или для отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, проводится, даже если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности средства измерений для применяемых величин или поддиапазонов измерений**, для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений". По оформлению свидетельства сказано там же: "если выполнялась поверка только ....  для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, то указываются также соответствующие ограничения по применению путем дополнения вывода о признании пригодности к применению словами "в объеме проведенной поверки" или перечислением конкретных допущений (ограничений)".